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	序号
	设备名称
	参数配置
	数量

	1
	智能信息素光源诱捕器
	1、 配置
主机*1套、支架*1套、安装地笼*1套、通用桶型诱捕器诱芯篮*2套、使用说明书*1
二、技术参数
1.智能信息素光源诱捕器,符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械 、虫情测报灯GB/T 24689.2-2017 植物保护机械杀虫灯要求。
2.设备主要结构为涡轮循环风道装置，利用害虫的趋光特性，结合昆虫信息素诱芯重点吸引靶标害虫的成虫扑灯,同时保护益虫，通过风机产生负压由上而下把昆虫吸入至集虫装置中。
3.整机高度:≥2m；太阳能板功率:≥40W,工作电压≥12V，设备防水等级不低于IPX5。 
4.灯管:采用LED光源灯泡，功率≥7W，诱集光源410nm±10nm、（可选配375nm±10nm、520nm±10nm），精准波段光源引诱特定害虫，可根据不同害虫更换相对应光源。
5.螺旋式风机:功率≥7W/12V,转速≥2500转,风速≥4m/s。
6.蓄电池:≥12V/24Ah，采用使用寿命长、安全环保的磷酸铁锂电池，免维护,田间长期使用寿命3年以上,为保证电池能良好的散热,电池箱需要有明显的散热口。
7.诱虫方式：利用精准光源+昆虫信息素 诱芯+风吸三种诱虫模式相结合。
8.具有物联网功能：北斗+GPS实时定位，支持高德、百度、腾讯导航，故障告警输出、设备丢失告警，电子围栏，倾斜45°自动告警，支持多频段网络传输，能够在电脑端、手机端实现可视化、实时查看：诱芯使用时长、设备位置、电池电量、信号强度、故障告警及远程控制设备开关。
9.控制器：具有诱芯更换提醒提，具有4G联网功能，能有效采集、处理、储存并实时上传云端服务器，具有雨控传感器、语音提醒、定位等信息，根据靶标害虫的生活习性规律独立控制诱集光源开关，自定义设定工作时长和工作开始时间。
10.结构上设置防拆卸螺丝，设备带有地笼，安装操作简单便捷。
11. 需提供国家级检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告作为佐证。
12.含现场安装服务。
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	多样品组织研磨仪
	一、配置
主机*1台、适配器*2套、研磨珠*2瓶、研磨管*1袋、研磨管开盖工具*1把
二、技术参数
1、15秒内最大处理量同时可以处理96个样品，包括可以适用多款液氮冷冻适配器。
2、可兼容样品量：96*(0.2-0.5ML)/96*2ml48*5ML/24*(7-15)ML 4*25ML 2*50ML，标配可任选其中2套适配器。
3、液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作。
4、工作方式：垂直上下研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。
5、不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，且易于清洁,且有降音装置。
6、带自动中心定位的紧固装置： 是。
7、均质速度：0—70 Hz/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定。
8、在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性。
9、固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，并且仪器配有研磨罐的便携开盖装置。
10、采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，可在非常短的时间内对土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎混合及细胞破壁。（提供国家知识产权局颁发的证书为佐证资料）
11、噪音等级： <55db。
12、配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。
13、需要提供不低于500篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考（提供佐证文件）。
14、为保障本次招标设备的长期使用。仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备生产制造资质，具有绿色工厂管理体系认证证书、通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、五星售后服务体系认证、多项3A级专业认证、环保产品认证证书
15、采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；招标时需出具欧州原产授权证书为佐证文件。
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	涡旋混匀仪
	一、配置
主机*1台、保险丝*3只、单管混匀头*1个、海绵模块*4个、说明书*1份
二、技术参数
1、计时范围：0sec~99m59sec/∞
2、转速范围：1000-2800rpm
3、振荡方式：圆周
4、周转直径：3mm
5、运行方式：点动/连续运转
6、标配试管架：单管涡旋头、海绵托盘、四种海绵模块
7、电机类型：罩极电机
8、输入功率：60W
9、电压：AC220V/50-60HZ
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	冰箱
	一、配置
主机*1台、说明书*1份
二、技术参数
容积：总容积≥545L 冷藏≥305L 冷冻≥201L
冷冻能力：7.5(kg/12h)
气候类型：热带型（T,16℃～43℃）-亚热带型（ST,16℃～38℃）-温带型（N,16℃～32℃）－亚温带
静音程度：33dB(A)
散热方式：两侧散热
门个数：4个
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	便携式天平
	一、配置
天平主机*1台、托盘*1个、说明书*1份、外部校准砝码*1个（M1级）、电源*1个
二、技术参数
1、量程/精度：1000g/0.01g
2、重复性(g)：± 0.01
3、线性误差(g)：± 0.02
4、称盘尺寸(mm)：φ128
5、外形尺寸(mm)：260×175×60
6、外部较准功能                               
7、称重稳定时间可调
8、具有克、克拉、盎司、等九种可屏蔽单位  
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	农业气象站
	一、配置
气象主机*1个、多要素百叶盒*1个、雨量传感器*1个、光合有效辐射*1个、风速传感器*1个、风向传感器*1个、土壤温湿度传感器*1个、土壤PH传感器*1个、立杆支架*1支、电控箱*1个、太阳能*1个
二、技术参数
1、供电：太阳能供电系统
2、数据上传通信接口： 通过 4G 方式上传数据
3、数据上传间隔：20s~65535s
4、风速：0-70m/s
5、风向度数：0-359°
6、土壤湿度：0-100%
7、土壤温度：-40-+80℃
8、光合有效辐射：0~2500μmol/㎡·s
9、土壤pH：3-9
10. 含现场安装服务
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	色差仪
	一、配置
主机*1台、说明书*1份
二、技术参数
1、测量结构：D/8，SCI
2、测量重复性：ΔE*ab≤ 0.03
3、显示精度：0.01
4、测量口径：Φ11mm，Φ6mm，Φ3mm
5、测量指标：光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力)
6、光源条件：A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2
照明光源 全波段均衡LED光源+UV
7、测量观察方式：摄像头取景定位
8、视场角：2°，10°
9、积分球直径：40mm
10、符合标准：CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7
11、波长间隔：10nm
12、波长范围：400-700nm
13、反射率测定范围：0-200%
14、反射率分辨率：0.01%
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（采购的货物费用含运输、税费、装卸费、安装费等，所采购的货物按要求送到指定地点）
