三亚市动物疫病预防控制中心

兽医实验室改造项目家具采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **参考型号(a\*b\*h)mm及技术要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 试剂柜 | 900\*450\*1800mm 四门铝木结构 | 6 | 台 |
| 2 | 边台 | 3430\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 3 | 边台 | 2150\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 4 | 天平台 | 850\*600\*850mm钢木结构，60mm大理石台面 | 1 | 台 |
| 5 | 无管道净气型通风柜 | 1200\*850\*2010mm | 1 | 台 |
| 6 | 边台 | 2475\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 7 | 转角柜 | 1000\*1000\*850钢木结构 | 4 | 套 |
| 8 | 边台 | 2300\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 9 | 边台 | 1990\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 10 | 滴水架 | 500\*400mm | 7 | 套 |
| 11 | 桌上洗眼器 | 单口 | 8 | 套 |
| 12 | 仪器台 | 2400\*900\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 台 |
| 13 | 万向排气罩 | 三节式，pp材质一体成型 | 1 | 套 |
| 14 | 更衣柜 | 900\*450\*1800mm 四门铝木结构 | 5 | 台 |
| 15 | 不锈鞋柜 | 1800\*350\*500mm 304不锈钢 | 1 | 台 |
| 16 | 中央台 | 4750\*1500\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 17 | 试剂架 | 4000\*300\*750mm双层钢玻结构 | 1 | 台 |
| 18 | 边台 | 6675\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 19 | 耗材柜 | 900\*450\*1800mm钢木结构 | 6 | 台 |
| 20 | 器皿柜 | 900\*450\*1800mm 四门铝木结构，带四块带孔层板 | 3 | 台 |
| 21 | 中央台 | 3000\*1500\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 22 | 试剂架 | 2250\*300\*750mm双层钢玻结构 | 1 | 台 |
| 23 | 边台 | 1890\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 24 | 边台 | 3575\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 25 | 边台 | 1705\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 26 | 边台 | 4900\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 27 | 边台 | 1750\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 28 | 边台 | 3450\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 29 | 边台 | 1650\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 30 | 边台 | 2975\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 31 | 边台 | 1660\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 32 | 边台 | 1975\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 33 | 边台 | 2400\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 34 | 边台 | 2975\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 35 | 边台 | 1540\*750\*850mm钢木结构，12.7实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 36 | 实验凳 | PU材质 | 60 | 张 |